|  |
| --- |
| **浙江省园林工程预算定额（2010版）勘误表** |
| -- www.zjzj.net 2012-01-11 -- |
|  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 页码 | 部位内容 | 错误 | 正确 | | 上册 | | | | | 101 | 最后一行 | 取消“水泵网如用不锈钢……价格换算。” | | | 133 | 说明第6点最后 | ……套用挖土方定额。 | ……套用建筑工程相应定额。 | | 162 | 4-108子目 | 预应力钢筋混凝土管桩规格“φ400”改为“φ500”，相应管桩单价、材料费、基价分别改为“126.50、12890.04、14192” | | | 197 | 工作内容 | 取消“二遍剁斧，” | | | 198 | 倒数第七行 | 取消“混凝土垫层套用无筋混凝土基础定额。” | | | 245 | 下面一个表格表头 | 斗口规格旁边增加 “（cm）” | | | 273 | 7-118、7-119表头 | m | mm | | 下册 | | | | | 4 | 8-1子目：杉原木消耗量；基价、材料费 | 14.176；34460、17806.47 | 14.189；34476、17822.72 | | 48 | 8-196子目 | 杉板枋材改为“硬木枋材”，相应硬木枋材单价、材料费、基价分别改为“3600、144、942” | | | 48 | 8-197子目 | 杉板枋材改为“硬木枋材”，相应硬木枋材单价、材料费、基价分别改为“3600、828、2162” | | | 39 | 8-155～8-157子目：  项目名称 | 九踩单翘单昂斗栱 | 九踩平座斗栱 | | 236 | 11-127子目 | 消耗量中的负数改为括号内数，材料费、基价改为“29.61、46” | | | 236 | 11-128子目 | 消耗量中的负数改为括号内数，材料费、基价改为“49.45、103” | | |